Pengaturan Koneksi SPI dengan MCP3204

Konversi Data ;

R6=R5=R4=R3=R2= On

Jika < 0.5 Volt

R2 Off

Jika < 0.5 Volt

R3 Off

Jika < 0.5 Volt

R4 Off

Jika < 0.5 Volt

R5 Off

Display

Simpan Mode

Kembali ke Konversi Data

Output dari ADC

Mulai

Yes

Yes

Yes

Yes / No

No

No

No

Raspberry Pi

SPI

CH0

Ground

Display

ADC MCP3204

**J2**

RELAY